Star Maxi F1

Напольный светильник

Торше́р

Инструкция по сборке

Внешний вид торшера



Торшер поставляется в разобранном виде и состоит из 4-х основных частей:

- Подставка (ноги);



- Корпус торшера в сборе

(Электрокабель с выключателем и вилкой условно не показан);

 

- Абажур в сборе.

  

Втулки на нижнем металлическом кольце абажура

- Акриловые рассеивали (нижний с большим отверстием в центре и верхний меньшего диаметра).



Сборка Светильника (Торшера)

1. Снять (открутить) круглую гайку с корпуса светильника

 

1. Установить абажур и верхний акриловый рассеиватель совместив отверстие в верхнем металлическом каркасе абажура с резьбовой втулкой корпуса светильника и закрепить абажур и верхний рассеиватель круглой гайкой

 

На этом этапе сборки рекомендуется первичная установка ламп в патроны светильника



1. Установить Нижний акриловый рассеиватель на Абажур светильника. Акриловый рассеиватель уложить на втулки нижнего металлического каркаса абажура.

  

1. Установить ноги на корпус, для этого резьбовые втулки стоек (ног) светильника ввернуть в резьбовые отверстия стоек (ног) и плотно притянуть стойки (ноги) к корпусу.

 

1. Установить светильник на ноги (в рабочее положение)



1. Установить лампы в патроны светильника. Установка (Замена) ламп производиться сверху абажура. Для этого откручивается верхняя круглая гайка и снимается верхний рассеиватель. После установки ламп подключить вилку электрокабеля светильника к электросети. С помощью выключателя проверить работу светильника (торшера).

 